

**PCB文件由PADS转为AD操作**

**1 使用PADS打开PCB文档**






PADS操作部分



1. 全选后将泪滴取消
2. 格式选择一个低版本
3. 元件与网络全勾选
4. 确认后在保存位置可得到一个.asc文件

**2 文件 -》 导出，文件类型选择为.asc，自定义保存位置和名称，保存 -》 弹出ASCII输出对话框**





**以下为AD操作部分**

3 打开AD 按照下面路径打开Import wizard（导入向导）

File -》Import Wizard

AD操作部分

